***ПРАЙС-ЛИСТ***

***на Лесную сетку***

***Уважаемые Господа!***

Предлагаем Вашему вниманию лесную сетку из стальной оцинкованной проволоки. Наша продукция предназначена для ограждения виноградников, парков, сельскохозяйственных площадей, пастбищ, вольеров для животных, автомобильных и железных дорог.

**Сетка лесная типа M**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| lesneSiatka leśna - oczka | Тип сетки | ЦЕНА сетки, евро за м.п. |
| 100/10/30 M | 0,49 |
| 125/13/30 M | 0,66 |
| 150/14/30 M | 0,83 |
|  |  |
| 160/15/30 M | 0,78 |
| 160/20/30 M | 0,89 |
| 160/23/30 M | 1,05 |
| 180/16/30 M | 0,94 |
| 180/24/30 M | 1,06 |
| 200/17/30 M | 0,88 |
| 200/20/30 M | 0,99 |
| 200/22/30 M | 1,04 |
| 200/25/30 M | 1,10 |
|  |  |
| 100/10/15 M | 0,76 |
| 125/13/15 M | 0,78 |
| 150/14/15 M | 0,91 |
|  |  |
| 160/15/15 M | 0,98 |
| 160/20/15 M | 1,09 |
| 160/23/15 M | 1,41 |
| 180/16/15 M | 1,20 |
| 180/24/15 M | 1,30 |
| 200/17/15 M | 1,04 |
| 200/20/15 M | 1,16 |
| 200/22/15 M | 1,26 |
| 200/25/15 M | 1,41 |
|  |  |

М – проволока крайняя – 2,5 мм, остальная проволока 2,0 мм.

Сила на разрыв: 450-550 Н/мм2, покрытие цинком – минимум 80 г/м2.

Цены на условиях FCA Польша.

**При заказе от 5000 м.п. предоставляются скидки.**

**Сетка лесная типа L**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| H:\!!!!!!!!!!!!!!!!!\DLYA SAITA\Forest fence\lesne_i_autostradowe2.jpg  http://www.zphjan.com.pl/img/ogrodzenia/siatka_lesna1.jpg | Тип сетки | ЦЕНА сетки, евро за м.п. |
| 100/10/30 L | 0,30 |
| 125/13/30 L | 0,36 |
| 150/14/30 L | 0,41 |
|  |  |
| 160/15/30 L | 0,43 |
| 160/20/30 L | 0,53 |
| 160/23/30 L | 0,58 |
| 180/16/30 L | 0,61 |
| 180/24/30 L | 0,63 |
| 200/17/30 L | 0,48 |
| 200/20/30 L | 0,58 |
| 200/22/30 L | 0,61 |
| 200/25/30 L | 0,67 |
|  |  |
| 100/10/15 L | 0,36 |
| 125/13/15 L | 0,43 |
| 150/14/15 L | 0,52 |
|  |  |
| 160/15/15 L | 0,56 |
| 160/20/15 L | 0,62 |
| 160/23/15 L | 0,76 |
| 180/16/15 L | 0,60 |
| 180/24/15 L | 0,76 |
| 200/17/15 L | 0,60 |
| 200/20/15 L | 0,68 |
| 200/22/15 L | 0,74 |
| 200/25/15 L | 0,81 |

Минимальный заказ – 1000 м.п.

L – проволока крайняя – 2,0 мм, остальная проволока 1.6 мм.

Сила на разрыв: 450-550 Н/мм2, покрытие цинком – минимум 80 г/м2.

Цены на условиях FCA Польша.

**При заказе от 5000 м.п. предоставляются скидки.**

***Мы рады будем сотрудничать именно с Вами. С удовольствием найдем качественную продукцию по самым выгодным ценам.***

***МЫ ЦЕНИМ НАШИХ КЛИЕНТОВ!***

***С уважением,***

***Яроцкий Ярослав Юрьевич***

***ФЛП «Яроцкий Я.Ю.»***

***+38 0636922293***

***+380955593382*** [***eurometizy@gmail.com***](mailto:eurometizy@gmail.com)***,*** [***yarotsky-yaroslav@rambler.ru***](mailto:yarotsky-yaroslav@rambler.ru)